(footprint "B1,27" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (descr "<b>TEST PAD</b>")
  (fp_text reference "REF**" (at -0.635 -1.016) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1.143 1.143) (thickness 0.127)) (justify left bottom))
    (tstamp 66611b0e-db6e-4021-9427-c32ecc053115)
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at -0.635 0.762) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 0.023368 0.023368) (thickness 0.002032)) (justify left bottom))
    (tstamp 4ac60ae9-6f70-4bce-8da5-6eac3cd3a3ad)
  )
  (pad "TP" smd roundrect (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.5)
    (solder_mask_margin 0.0635) (tstamp b8f939e4-9cdb-4994-993d-3ae41bb30177))
)
