(footprint "MICROBUILDER_TESTPOINT_ROUND_1.5MM" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (fp_text reference "REF**" (at 1.143 0.127) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 0.666496 0.666496) (thickness 0.146304)) (justify left bottom))
    (tstamp 3249263f-d424-465a-883e-c9fbfca1c498)
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at 1.143 0.635) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 0.36576 0.36576) (thickness 0.04064)) (justify left bottom))
    (tstamp ffe18277-47dd-48a9-ae75-8daae098595b)
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer "F.SilkS") (width 0.2032) (fill none) (tstamp 10aeb60f-0687-4840-aeb5-a5e914b89db2))
  (pad "P$1" smd roundrect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.5)
    (solder_mask_margin 0.0635) (tstamp 278b13e7-2a43-4fc5-a675-ea6ed2efdd4b))
)
