(module FH19C9S05SH10-FFC (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>FH19C-9S-0.5SH(10)-1</b><br>\n")
  (fp_text reference U$3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FH19C-9S-0.5SH_10-FFC (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.4892 0) (end -2.4892 3.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3392 3.5) (end 2.3392 3.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.4892 0) (end 2.4892 3.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -2.3392 3.35) (end -2.3392 3.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 2.3392 3.35) (end 2.3392 3.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_poly (pts (xy -2.4902 0.9742) (xy 2.4882 0.9742) (xy 2.4892 3.4798) (xy -2.4892 3.4798)) (layer B.Mask) (width 0))
  (pad 1 smd rect (at 2 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 3 smd rect (at 1 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 5 smd rect (at 0 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 7 smd rect (at -1 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 8 smd rect (at -1.5 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
  (pad 9 smd rect (at -2 2.25 90) (size 2.5 0.347) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
)
